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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

                               “2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN”


" AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"

TEOTITLÁN DE FLÓRES MAGÓN, OAXACA, MEXICO, C.P.68540.
DESCRIPCIÓN:
EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA. LA INTERVENCIÓN ABARCA UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 157.00 M². CON LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SE BENEFICIARÁ DE MANERA DIRECTA A 461 USUARIOS (421 ALUMNOS Y 40 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO), OPTIMIZANDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN TRÁMITES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS, Y PROPORCIONANDO UN ENTORNO FUNCIONAL Y ACCESIBLE.  LOS TRABAJOS Y VOLÚMENES DE OBRA A EJECUTAR SON LOS SIGUIENTES: 1.-EXCAVACIÓN A MANO Y POR MEDIOS MECÁNICOS, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y MATERIAL DE BANCO (320.81M3). 2.-ENCOFRADO DE TUBERÍA, DEMOLICIÓN DE RAMPAS, DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN (63.14ML). 3.-DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE TAMBOR, VENTANAS DE ALUMINIO, MUEBLES DE BAÑO Y LUMINARIAS (13 PZA.). 4.-DEMOLICIÓN DE AZULEJOS EN MUROS Y PISO Y DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE, RETIRO DE ADOQUÍN (70.71M2). 5.-LIMPIEZA, DESPALME, PLANTILLA DE CONCRETO (340.23M2). 6.-ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NÚMERO 3 Y 4 (3,147.46KG). 7.-CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, MURETE DE ENRACE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE (198.04 M2). 8.-CONCRETO HECHO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA (60.11M3). 9.-CADENAS DE DESPLANTE EN CIMENTACIÓN, CASTILLOS DE 14 X 20 CM (124.49ML). 10.-ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NÚMERO 3 Y 4 (1,857.97 KG). 11.-CIMBRA EN COLUMNA, TRABES Y LOSAS DE LA ESTRUCTURA (216.56M2). 12.-MURO COMÚN DE TABIQUE, APLANADO RÚSTICO Y APLANADO FINO, APLICACIÓN DE PINTURA (1,506.44 M2). 13.-CASTILLOS DE CONCRETO K1, CADENAS INTERMEDIAS EN MUROS, CADENAS BAJO VENTANAS (187.45 ML). 14.-FIRME DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE LOSETA, LAMBRÍN DE AZULEJO (341.12 M2). 15.-CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TINACO (1 PZA.). 16.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR, PUERTA DE CRISTAL, PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS DE ALUMINIO (27 PZA.). 17.-SALIDAS PARA LUMINARIAS, CONTACTOS, CLIMA, Y CANCELACIÓN DE SALIDAS EXISTENTES (46 PZA.). 18.-INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS: SALIDAS PARA VOZ Y DATOS (15 PZA.). 19.-COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE 75 Y 50MM, TUBO DE PVC SANITARIO DE 100MM (46.50ML). 20.-COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTOR DE 1 Y 2 POLOS, LUMINARIAS, REFLECTOR (31 PZA.). 21.-INSTALACIÓN DE CLIMAS DE 1 Y 1.5 TON (3 PZA.). 22.- REGISTROS PARA RED, SANITARIO E HIDRÁULICO Y POZO DE VISITA (4 PZA.). 23.-COLOCACIÓN DE GABINETE DE PARED, CÁMARA DE SEGURIDAD, BATERÍA DE RESPALDO, CONVERTIDOS DE ENERGÍA, GRABADORA DE VIDEO. INSTALACIÓN DE ALARMA (7 PZA.). 24.-CABLEADO PARA INSTALACIÓN DE RED VOZ, DATOS, WIFI Y CÁMARAS (320ML). 25.-SALIDAS PARA ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO Y CANCELACIÓN DE SALIDAS EXISTENTES (6 PZA.). 26.-COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ, COLADERA CUADRADA, LAVABO RECTANGULAR, LLAVE ECONOMIZADORA, DISPENSADOR DE JABÓN, TAZA W.C. (6 PZA.). 27.- GUARNICIÓN DE CONCRETO (36.20 ML). 28.-PISO DE ADOQUÍN HEXAGONAL, PISO DE CONCRETO (56.84 M2). EL OBJETIVO PRINCIPAL ES FORTALECER LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CAMPUS MEDIANTE LA CREACIÓN DE ESPACIOS FUNCIONALES, ACCESIBLES Y ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.



	[bookmark: RANGE!A1:D29]RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	NOMBRE  DE LA OBRA:
	"AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"

	REGION:
	01    SIERRA DE FLORES MAGÓN
	DISTRITO:
	 04 TEOTITLÁN  

	MUNICIPIO:
	545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN
	LOCALIDAD:
	 001 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

	 
	 
	 
	 

	CLAVE
	PARTIDA
	 
	 IMPORTE 

	PARTIDA 1:
	PRELIMINARES

	
	 $                                               

	PARTIDA 2:
	CIMENTACIÓN

	
	 $                                               

	PARTIDA 3:
	ESTRUCTURA

	
	$                              

	PARTIDA 4:
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS

	
	$                              

	PARTIDA 5:
	HERRARÍA Y CANCELERÍA

	
	$                              

	PARTIDA 6:
	INSTALACIÓN ELECTRICA

	
	$                              

	PARTIDA 7:
	INSTALACIÓN DE RED

	
	$                              

	PARTIDA 8:

	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA 
	
	$                              

	PARTIDA 8:
	OBRA EXTERIOR

	 
	$                              

	
	
	 SUB-TOTAL 
	 $                                   

	
	
	 IVA 16% 
	 $                                      

	
	(IMPORTE CON LETRA)
	 TOTAL 
	 $                                   

	
	
	
	








[bookmark: RANGE!A1:F132]
	
	CATALOGO DE CONCEPTOS/PRESUPUESTO

	NOMBRE  DE LA OBRA:
	
	"AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA"

	REGION:
	01    SIERRA DE FLORES MAGÓN
	DISTRITO:
	
	04 TEOTITLÁN 

	MUNICIPIO:
	545 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN
	LOCALIDAD:
	
	001 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U
	 IMPORTE CON LETRA 
	 IMPORTE 

	SE
	AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIOS ESCOLARES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
	 
	 
	
	 
	 

	PARTIDA 1:
	 PRELIMINARES
	 
	 
	
	 
	 

	SE.PRE.010
	EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, EN MATERIAL B, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, PARA DESCUBIR TUBERIA EXISTENTE DE LA LÍNEA HIDRAULICA, SANITARIA Y DE VOZ Y DATOS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO;  EXTREMO CUIDADO PARA NO DAÑAR LAS TUBERIAS.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M3
	30.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.020
	ENCOFRADO PARA TUBERÍA CONDUIT SUBTERRÁNEA DE VOZ Y DATOS, DE 40CMS DE ANCHO Y 15CMS DE ATURA, CON CONCRETO HIDRÁULICO DE F´C=200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ·REA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	ML
	30.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.030
	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE TAMBOR EN BAÑO DE MADERA DE 0.80 X2.80MT, CON RECUPERACIÓN DE MATERIALES, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	2.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.040
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE PERSIANAS  DE ALUMINIO NATURAL DE 1.00X2.15MT, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	6.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.050
	DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANA DE PERSIANAS  DE ALUMINIO NATURAL DE 0.55 X1.00MT, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.060
	DESMONTAJE DE WC CON TANQUE BAJO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXION HIDRAULICA, CORTE Y TAPONEO DE TUBERIAS, ACARREO DEL MUEBLE AL ALMACEN DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	
	
	
	
	
	
	

	SE.PRE.070
	DESMONTAJE DE LAVABO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES, CESPOL, DESCONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, CORTE Y TAPONEO DE TUBERIAS, ACARREO AL ALMACÉN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.080
	RETIRO DE LUMINARIA  DE CUALQUIER TIPO DE SOBREPONER , EMPOTRAR O ARBOTANTE, HASTA UNA ALTURA DE HASTA 4.50MTS, INCLUYE:  DESCONEXION, APAGADORES, COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR LOS CIRCUITOS, ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	PZA
	2.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.090
	CANCELACIÓN DE SALIDA DE HIDRAULICA DE COBRE EN DIFERENTES DIÁMETROS SOBRE PISOS Y MUROS CON UNA ALTURA DE HASTA 4.00MTS., INCLUYE: CORTES, ANDAMIOS, ACARREO AL ALMACEN DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	3.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.100
	DEMOLICION DE AZULEJO EN MUROS, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y   RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	12.15
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.110
	DEMOLICION DE AZULEJO EN PISO, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y   RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	3.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.120
	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CMS. DE ESPESOR HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE:  DEMOLISION DE CADENAS Y CASTILLOS, ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	24.28
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.130
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RAMPA DE CONCRETO SECCIÓN TIPO. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	ML
	6.04
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.PRE.140
	RETIRO DE PISO DE ADOQUIN EXAGONAL CON RECUPERACIÓN. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA PARA SU COLOCACION  A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 20 MTS, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	31.28
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	
	
	
	
	
	
	

	SE.PRE.150
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SECCIÓN TIPO. INCLUYE:  ACARREO EN CARRETILLA Y  RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	ML
	27.10
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL PARTIDA 1:  PRELIMINARES
	
	
	
	
	$                         -

	PARTIDA 2:
	CIMENTACION 
	 
	 
	
	 
	 

	SE.CIM.010
	LIMPIEZA, DESPALME MANUAL, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,  ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 15CM PROMEDIO) DENTRO Y FUERA DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª,  REFERENCIAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	217.12
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.020
	EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS  MANUALES, EN  MATERIAL B Y C, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, AFINE DE TALUDES Y FONDO,  APILE DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M3
	125.98
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.030
	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO  DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO LIGERO Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	44.29
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.040
	RELLENO CON SELECTO, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SELECCION DE MATERIAL AUTORIZADO, HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

	M3
	96.54
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.050
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO DEL CONCRETO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	M2
	90.06
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	
	
	
	
	
	
	

	SE.CIM.060
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	523.09
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.070
	ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO. #4 FY=4200 KG/CM2. INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS,  SUMINISTRO, HABILITADO,  ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	2624.37
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.080
	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3RA. ACABADO COMÚN, INCLUYE; CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	M2
	103.01
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.090
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3)
	M3
	24.94
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.100
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 14 CM DE ESPESOR,  ELABORADO CON TABICON TIPO PESADO CEMENTO ARENA 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO,  CEM-ARENA 1:4
	M2
	60.61
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.110
	CADENA DE DESPLANTE DE 20X25 CMS (CD1) CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 15 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMÚN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLÍTICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	78.99
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.120
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE CD1  (EN DOS CARAS), CON IMPERMEABILIZANTE IMPERCOAT PRIMARIO SL DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, A DOS MANOS SIN DILUIR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, RIEGO DE ARENA LIMPIA EN LA CARA SUPERIOR DE LA CD1 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M2
	34.42
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.CIM.130
	CASTILLO DE 14X20 CMS (K-1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2", EST. DE 1/4", EXTREMOS @ 15CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE.
	ML
	45.50
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	TOTAL PARTIDA 2:  CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	$                         -

	PARTIDA 3:
	ESTRUCTURA
	 
	 
	
	 
	 

	SE.EST.0010
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP O SUPERIOR), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	660.58
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	
	
	
	
	
	
	

	SE.EST.0020
	ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4 F'Y= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS INDUSTRIALES (MCA. FTP), GANCHOS, ESCUADRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO Y ARMADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., PRUEBAS DE LABORATORIO.
	KG
	1197.39
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.EST.0030
	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS , ACABADO COMUN, PLANTA BAJA Y ALTA, CON MADERA DE PINO O TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS,  CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA., ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	67.63
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.EST.0040
	CIMBRA EN TRABES ACABADO COMUN, CON MADERA DE PINO O TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	15.26
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.EST.0050
	CIMBRA EN LOSAS ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CORTES, DESMOLDANTE, ALAMBRE  RECOCIDO, CLAVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT.
	M2
	133.67
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.EST.0060
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, MUROS)T.M.A. 3/4", INCLUYE; ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	12.24
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.EST.0070
	CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA, T.M.A. 3/4", ADICIONADO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO (FESTERGRAL) EN PROPORCIÓN DEL 4% (2 KG) POR CADA BULTO DE CEMENTO, INCLUYE; COLADO MONOLÍTICAMENTE CON TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO ELABORACIÓN, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS (3 VECES AL DÍA) COMO MÍNIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	M3
	22.93
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL PARTIDA 3:  CIMENTACIÓN
	
	
	
	
	$                         -

	PARTIDA 4:
	ALBAÑILERÍA  Y ACABADOS
	 
	 
	
	 
	 

	SE.ALB.0010
	MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 7X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/4:1:5 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.
	M2
	175.59
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	
	
	
	
	
	
	

	SE.ALB.0020
	CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K DE 15 X 15 CM., ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJE, CIMBRADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	119.95
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0030
	CADENA DE INTERMEDIA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X 20 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2,   @ 15, INCLUYE: INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS,  ANCLAJE, ANDAMIOS Y ELEVACIONES NECESARIOS.
	ML
	55.50
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0040
	CADENA BAJO VENTANA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X 15 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2,   @ 17  EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE:  INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, CRUCES DE VARILLAS,  ANCLAJE A CASTILLOS, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT.
	ML
	12.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0050
	APLANADO RUSTICO EN MUROS PARA RECIBIR AZULEJO, CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/4:1:5,  A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT.,
	M2
	11.88
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0060
	APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/4:1:5, A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.00 MT.,
	M2
	649.49
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0070
	FIRME DE CONCRETO  F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 08 CM. DE ESPESOR,  INCLUYE: NIVELACIÓN,  COMPACTACIÓN, MAESTREADO, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA DE CERÁMICA.
	M2
	170.56
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0080
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A TRES MANOS LAVABLE, ACABADO SATINADO, VINIMEX TOTAL MARCA COMEX O SUPERIOR, COLOR ELEGIDO EN OBRA PARA MUROS, INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, ZOCLOS, PLAFOND O LOSA, TRABAJO TERMINADO ; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN  DE SELLADOR,  REBABEO, RESANES,  PLASTE NECESARIO, ANDAMIOS, ELEVACIONES ( A CUALQUIER  ALTURA), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.
	M2
	669.48
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0090
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA BRERA TAUPE FORMATO 60X60 CM RECTIFICADO, PEI IV, MARCA INTERCERAMIC O SUPERIOR; ASENTADO CON ADHESIVO PREMIUN RAPIDO MCA. INTERCERAMIC O SUPERIOR, JUNTA DE 3 MM, DEBERÁ UTILIZAR LLANA DENTADA DE 1/2 JUNTEADO CON BOQUILLA INTERCERAMIC COLOR ELEGIDO EN OBRA. INCLUYE: NIVELACIÓN, SEPARADORES, RECORTES, DESPERDICIO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.
	M2
	170.56
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0100
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE AZULEJO EN MURO MODELO SPA WHITE MATTE 30X60 B32 PRIMERA, BLANCO, ETT1, BRILLANTE RECTIFICADO, PRODUCTO VERDE, MCA. INTERCERAMIC, ADHESIVO SELECT AZULEJO MCA. INTERCERAMICO SUPERIOR, COLOCADO HORIZONTALMENTE, A PLOMO E HILO, DEBERÁ UTILIZAR LLANA DENTADA DE 1/2, JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA A 2MM DE SEPARACION, UNA ALTURA DE 1.8 M +- 5 CM SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE: NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIO, REMATES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA  DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	11.88
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.ALB.0110
	CONSTRUCCIÓN DE BASE CIRCULAR PARA TINACO CON CONCRETO F´C=250 KG/CM2  DE 1.60 MTS. DE DIÁMETRO Y 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL NO 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR EN FORMA DE CRUZ DE 60 CM.  DE ALTURA SEGUN CONCEPTO ACAF.ALB.0010, INCLUYE MATERIALES MANO  DE OBRA  Y  HERRAMIENTA.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL PARTIDA 4: ALBAÑILERIA Y ACABADOS
	
	
	
	
	$                         -

	PARTIDA 5:
	HERRERÍA Y CANCELERÍA
	 
	 
	
	 
	 

	SE.HYC.010
	PUERTA P.1 DE TAMBOR DE 0.90 X 2.10 MTS., BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON ACABADO DE TRIPLAY CAOBILLA DE 12MM, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, BISAGRAS DE 3" LATONADAS DE LA MARCA PHILLIPS, TOPE DE LA MARCA PHILLIPS, CHAPA DE PERILLA LATON ANTIGUO, MARCO DE MADERA, ACABADO ENTINTADO EN COLOR CEDRO ROJO  Y BARNIZ POLIFORM 11000 CON CATALIZADOR 250, FIJACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	8.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.HYC.020
	PUERTA P-2 DE TAMBOR DE 0.90 X 2.10 MTS., BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON ACABADO DE TRIPLAY CAOBILLA DE 12MM, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, BISAGRAS DE 3" LATONADAS DE LA MARCA PHILLIPS, TOPE DE LA MARCA PHILLIPS, CHAPA DE PERILLA LATON ANTIGUP, MARCO DE MADERA, ACABADO ENTINTADO EN COLOR CAOBILLA  Y BARNIZ POLIFORM 11000 CON CATALIZADOR 250, FIJACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.HYC.030
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE P-3 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR PARA INTERIOR DE 0.90 X 2.10 M. MARCO DE ALUMINIO DE 3" EN COLOR BLANCO, INCLUYE:  BISAGRAS ABATIBLE, JALADERA TIPO D DE ACERO INOXIDABLE. TOPE DE PISO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.HYC.040
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA  P-4 CORREDIZA DE 2.10 X 2.15  CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON ACABADO DE TRIPLAY CAOBILLA DE 12MM,   INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, RIEL  Y HERRAJES PARA PUERTA CORREDIZA, CHAPA DE EMBUTIR, MARCO  Y ANTEPECHO DE MADERA, ACABADO ENTINTADO EN COLOR CEDRO ROJO  Y BARNIZ POLIFORM 11000 CON CATALIZADOR 250, FIJACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.HYC.050
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CANCEL DE ACCESO PRINCIPAL, DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DE 3.85 DE ANCHO Y 2.95 DE ALTURA, FORMADA POR UNA SECCION SUPERIOR DE FIJOS, DE 3.85 X 0.70 M, DOS FIJOS LATERALS DE 2.95 X 0.90 M, EN 3", PUERTAS ABATIBLE EN DOS HOJAS DE 2.05 X 2.95 CON ALIMINIO PESADO, BISAGRA HIDRAULICA RYOBI S202 O SUPERIOR (130 KG), CHAPA DE PALETA ADAMS RITE O SUPERIOR, BARRA DE EMPUJE, Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, TENSORES, DOBLE  PASADOR DE MAROMA, SELLADOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.HYC.060
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V1) DE 2.15X1.00 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2",  (FIJA-PERSIANAS), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: FIJO SUPERIOR EN SEMIARCO, MARCO PARA PERSIANAS, MECANISMO DE APERTURA, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	12.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.HYC.070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA (V2) DE 1.90X2.15 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2",  (FIJA Y CORREDIZA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: FIJO SUPERIOR EN SEMIARCO CON TRES DIVISIONES, JALADERAS DE EMBUTIR TIPO ESPAÑOLA, VINILOS, FELPAS, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	2.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.HYC.080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA  DE PERSIANAS (V3) DE 1.00X0.55 M. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE2",  (FIJA), CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO PARA PERSIANAS, MECANISMO DE APERTURA, ACRILASTIC, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL PARTIDA 5: HERRERÍA Y CANCELERÍA
	
	
	
	
	$                         -

	PARTIDA 6:
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	 
	
	 
	 

	SE.IEL.0010
	SALIDA DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT PESADO EN MURO CAJA GALV. DE 1/2" Y 3/4", CHALUPA GALV, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 20, CABLEADO MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 12 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14, APAGADOR BTICINO MODELO MODUS PRO COLOR BLANCO, TAPA DE 1-3 VENTANAS  E5N3PTL, ALIMENTACIÓN DE CENTRO DE CARGA A LUMINARIA, CONEXIÓNES, TAPA O SOBRETAPA, RANURAS, RESANES, COLOCACIÓN, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	SAL
	19.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0020
	SALIDA DE CONTACTO DÚPLEX BITICINO EN MURO, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM, CAJA GALV. DE 1/2", CHALUPA GALV, CABLE MARCA CONDUMEX VINANEL XXI CALIBRE 10 Y CABLE DESNUDO CALIBRE 14  INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA EN  PISO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	24.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0030
	SALIDA ELÉCTRICA PARA CLIMA A 220V. CON TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 25MM Ø INCLUYE: CAJAS DE REGISTRO DE 25 MM, TAPAS, GUIADO, CABLEADO CON CABLE CAL.10 Y12 DESNUDO, TUBERÍA EXTERIOR GALVANIZADA PARED GRUESA CONDULETES CON TAPA, MONITOR Y CONTRA, ABRAZADERAS, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, ENCINTADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONTACTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	3.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0040
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 75MM DE REGISTRO EXTERIOR-TABLERO. INCLUYE: MONITOR Y CONTRA,   RANURAS, RESANES, DEMOLICIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, CONEXIÓNES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	15.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0050
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION MODELO CAT.   NQ418L1C  CON ZAPATAS PRINCIPALES MARCA SQUARE D, CON FRENTE TIPO SOBREPONER, INCLUYE: GABINETE, FRENTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓNES, RANURAS, RESANES, MISCELÁNEOS, TRENZADO DE CABLES Y PRUEBAS.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0060
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	6.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO DE 15 AMP. A 50 AMP. SQUAR D, INCLUYE: INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO..
	PZA
	3.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOBREPONER 32LTLLED2282V65B MODELO MONTISI V DE LÁMPARA LED 2 X 16 T5LED120V, LUZ DE DÍA, 127V TERMINADO EN BLANCO BASE G5 X 2, TECNOLITE. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS.
	PZA
	19.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0090
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED DE 50W 50LQLEDT30MVN, MATERIAL ALUMINIO, COLOR NEGRO, PANTALLA DE CRISTAL, ÍNDICE DE PROTECCIÓN DE IP65, A PRUEBA DE POLVO Y CHORROS DE AGUA DIRECTA, 6500K, TECNOLITE. INCLUYE: TAQUETES, PIJAS, CONEXIONES, MISELANEOS Y PRUEBAS.
	PZA
	2.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0100
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADA MODELO YHJE12ZTMGMMORX INVERTER (12 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA 17 SEERS. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (SE DEBERÁN ENTREGAR LAS GARANTIAS A NOMBRE DE LA UNVERSIDAD DE LA CAÑDA).
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IEL.0110
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO MCA. YORK CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS MODELO YHJE18ZTMGMMORX INVERTER (12 000 BTU/H), GAS R-410A ECOLÓGICO ALTA EFICIENCIA, 17 SEERS. INCLUYE: CONEXIONES, RANURA Y RESANE, CONEXIÓN DE DREN A JARDINERA EXTERIOR CON TUBO PVC, UNIONES, CODOS DE COBRE EN BAJA Y ALTA PRESION EN GAS, FILTRO DE GAS, FORRO PARA DUCTOS, MATERIAL DE FIJACION, ANCLAJE, MISCELÁNEOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	PZA
	2.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL PARTIDA 6: INSTALACIÓN ELECTRICA
	
	
	
	
	$                         -     

	PARTIDA 7:
	INSTALACION DE RED
	 
	 
	
	 
	 

	SE.IRE.0010
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO DE 50MM PARA INERCOMUNICACIÓN DE REGISTROS AL INTERIOR DEL EDIFICIO. INCLUYE: GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18, COPLES, CURVAS, RANURAS, RESANES, ABOCINADO, EXCAVACION EN ZANJA DE 30 DE ANCHO X 50CMS DE ALTURA, TENDIDO DE TUBERÍA, CAMA DE ARENA, RELLENO A VOLTEO, CONEXIÓNES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	11.50
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0020
	REGISTRO INTERIOR PARA EL SISTEMA DE RED DE DATOS DE 60 X 60 X 60 CMS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES, HECHO CON FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM., TABICON DE CEMENTO-ARENA, TIPO PESADO DE 10X14X28 CMS. APLANADO FINO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, TAPA CON MARCO DE 1 1/2" x 3/16” Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE  1 1/4" x 3/16" ,, ARMADO CON VAR. DE 3/8" @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS, ACABADO CON LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0030
	SALIDA DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13,19 Y 25 MM, CAJA DE REGISTRO PVC  DE 19MM, CHALUPAS DE PVC, CONECTORES DE PVC CONDUIT TIPO PESADO, CURVAS, GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, SOBRE TAPA GALVANIZADA, RANURAS Y RESANES EN MURO, TENDIDO EN PISO, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SAL
	15.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0040
	SUMINISTRO DE GABINETE PARA PARED 19" S, 6U, HASTA 100KG, COLOR NEGRO LINKEDPRO O SUPERIOR, MODELO R-1906-GN2P, PUERTA DELANTERA INCLUYE CERRADURA. INCLUYE: ARMADO, MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO USO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0050
	SUMINISTRO DE CÁMARA DE SEGURIDAD IP TORRETA IR PARA INTERIORES/EXTERIORES, MODELO: DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8MM)(C), ALÁMBRICO, 3040 X 1368 PIXELES, MARCA HIKVISION,  DÍA/NOCHE INCLUYE:  CONEXIÓN AL SWITCH, MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MISCELÁNEOS.


	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0060
	SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN ACCESS POINT MODELO: UBIQUITI NETWORKS U7 PRO MAX, 5700MBIT/S, 1 X RJ-45, 2.4/5GHZ, 1 ANTENA INTERNA DE 5.9 DBI. INCLUYE: CONEXIÓN AL SWITCH, MATERIAL DE FIJACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MISCELÁNEOS.


	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0070
	SUMINISTRO DE MUST BATERÍA SELLADA LP1524100, LITIO,  VOLTAJE DE LA PILA 25.6V, CON CAPACIDAD DE 100AH.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0080
	SUMINISTRO DE MUST CONVERTIDOR DE ENERGIA, MODELO PV182024LV, POTENCIA DE SALIDA 2KW, VOLTAJE DE ENTRADA 120V, VOLTAJE DE SALIDA DE 24V.



	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0090
	SUMINISTRO DE GRABADORA DE VIDEO NVR DE 32 CANALES DS-7732NXI-K4(E) PARA 4 DISCOS DUROS, MÁX. 10TB, 2 PUERTOS USB 2.0, 17 PUERTOS RJ-45, MARCA HIKVISION, MÁXIMA RESOLUCIÓN: 3840X2160 4K ULTRA HD.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0100
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA INALAMBRICO HONEYWELL, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS,1 PANEL DE ALARMA VISTA48 CON TECLADO 6160RF, 1 SENSOR DE MOVIMIENTO  INALAMBRICO 5800PIR, 1 CONTACTO MAGNÉTICO INALAMBRICO 5816, 2 DETECTOR INALÁMBRICO DE HUMO Y CALOR MULTICRITERIO 5800SMOKEV, 1 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 58344 PARA ARMADO Y DESARMADO, 1 BATERIA DE RESPALDO DE 4AH, 1 TRANSFORMADOR 16 VCA RT1640LS, 1 SIRENA DE 30 WATTS SF581A, 1 GABINETE PARA SIRENA DE 30 WATTS IMP30V3 Y 1 TAMPER SFTAMP01, CABLE DE COBRE 4 X 22 PARA APLICACIONES DE ALARMAS, INSTALACIÓN, CABLEADO, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IRE.0110
	SUMINISTRO Y CABLEADO PARA INSTALACIÓN DE RED VOZ, DATOS, WIFI Y CAMARAS,  INCLUYE: CABLE UTP CATEGORÍA CAT6 MARCA PANDUIT O SUPERIOR, PONCHADO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN  DE NODO EN EL EXTREMO CONFORME A LA NORMA 568-B, INCLUYE: JACK RJ45 CAT6 MODELOS GIGA-TX CJ688TGBU Y TAPA DE PARED DE 1 SALIDA  RJ45 MODELO CFPE1WHY MARCA  PANDUIT O SUPERIOR  (SE DEBERÁ DEJAR 4.00 MT DE CABLE PARA CONEXIÓN EN EL EXTREMO DEL SITE), RANURAS, RESANES, MATERIALES, MISCELÁNEOS, TRABAJO TERMINADO.
	ML
	300.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	TOTAL PARTIDA 7: INSTALACION DE RED
	
	
	
	
	$                         -     

	PARTIDA 8:
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
	 
	 
	
	 
	 

	SE.IHS.0010
	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC Y LAVABO, CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE PVC. REFORZADO, EN DIFERENTES DIÁMETROS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIADOR PARA PVC, TUBO HASTA REGISTRO EXTERIOR, CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, SOPORTES, VÁLVULAS ANGULARES, COLADERA, LLAVE DE NARIZ,  SOLDADURA, LIJA, CORTES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, TUBO VENTILA, TRAMPA ANTIOLORES, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	SAL
	2.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IHS.0020
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ URREA. INCLUYE: MATERIALES MENORES, MANOS DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IHS.0030
	COLADERA CUADRADA DE REJILLA 2'' CON VALVULA ANTIOLORES 10X10 CM, COFLEX. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE COLADERA, FILTRO, MATERIALES MENORES PARA SU FIJACIÓN Y LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACIÓN, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IHS.0040
	COLOCACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR DE 57 X 46  X 12 CMS DE SOBREPONER HELVEX, MODELO FUTURA I, DE CERÁMICA VITRIFICADA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE,  CESPOL PARA LAVABO CON CONTRA MARCA URREA MODELO 216, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, LLAVE DE CONTROL ANGULAR URREA 401SC ROSCA EXTERIOR DE CROMO  MATERIALES, HERRAMIENTA,   MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IHS.0050
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA. SEGURO ANTIRROBO. CONSUMO MÁXIMO 5 L/MIN. PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA 0.2 KG/CM2 (2.85 PSI). MODELO TV-105. INCLUYE:  SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANGUERA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IHS.0060
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN JOFEL SMART RELLENABLE, CAPACIDAD PARA 1000ML,  INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, MISCELÁNEOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IHS.0070
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE AUSTRAL ELONGADO, 3.8LTS DE DESCARGA DE BOTON,  HELVEX, COLOR BLANCO DE CERÁMICA VITRIFICADA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, CON TRAMPA 100% ESMALTADA, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, ASIENTO CON CIERRE LENTO AT-4, PIJAS, CUBRE PIJAS AL COLOR DEL INODORO, BRIDA FLEXIBLE CORTA DE 4" COOFLEX, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.IHS.0080
	ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE  TINACO de 1100lts, CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DIFERENTES DIÁMETROS DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE TUBO, TUERCA UNIÓN, CODOS, TEES, CONECTORES ROSCADOS, SOLDADURA DE COBRE, PASTA FUNDENTE, VALVULA DE AIRE AUTOMATICA,  REDUCCIONES, VÁLVULA DE COMPUERTA, VÁLVULA DE ESFERA,  TAPON, CONEXIONES  A LA RED GENERAL, VALVULA DE BRONCE ROSCABLE, PASO DE MUROS EN AZOTEA, RESANES,  ABRAZADERAS, CORTES, LIJADO, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES,  DESPERDICIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL DESARROLLO DESDE LA RED GENERAL  HASTA EL TINACO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL PARTIDA 8: INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
	
	
	
	
	 $          

	PARTIDA 9:
	OBRA EXTERIOR
	 
	 
	
	 
	 

	SE.OEXT.0010
	REGISTRO SANITARIO DE 40X60X80CM (MEDIDAS INTERIORES), A BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=200 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, MARCO DE 1 1/2" x 3/16"  Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE  1 1/4" x 3/16", CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON 4 VAR DE 3/8" SOLDADA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,  TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.OEXT.0020
	REGISTRO HIDRÁULICO DE 60X60X80CMS. (MEDIDAS INTERIORES) CA BASE DE FIRME DE CONCRETO F´C=200 KG./CM2 DE 6CM. DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14CM. DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, MARCO DE 1 1/2" x 3/16"  Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE  1 1/4" x 3/16" , CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 5CM. DE ESPESOR CON 4 VAR DE 3/8" SOLDADA, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMÚN EN EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.OEXT.0030
	POZO DE VISITA SANITARIO, CON BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, MURO DE TABICON PESOSAD JUNTEADO C/MORTERO CEM-ARENA 1:3,  APLANADO INTER., C/MORTERO CEM-ARENA 1:4,  ANILLO DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y 30CMS DE ANCHO PARA DESPLANTE, RELLENO DE LOS COSTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.
	PZA
	1.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.OEXT.0040
	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 20 CM DE BASE POR 15 CM DE CORONA Y 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, ARMADA CON 4 VARILLAS DE # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 30 CM., SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CONCRETO HECHO EN OBRA, ACERO DE REFUERZO, PINTURA COMEX AMARILLO TRÁFICO, MANO DE OBRA, MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRA APARENTE, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	36.20
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.OEXT.0050
	PISO DE ADOQUÍN HEXAGONAL EN COLOR NATURAL DE 8 CM DE ESPESOR, ASENTADO SOBRE 5CMS DE CAMA DE ARENA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COMPACTACIÓN, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ARENA DE MINA, POREO, MANO DE OBRA, MATERIALES, NIVELACIÓN, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	52.38
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.OEXT.0060
	RELLENO CON TEPETATE O MATERIAL DE BANCO DE LA REGIÓN, COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA EN CAPAS DE MÁXIMO 15CM DE ESPESOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIAL INERTE (TEPETATE), HUMEDAD ÓPTIMA, COMPACTACIÓN AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO CONFORME A DIMENSIONES DE PLANOS, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M3
	24.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.OEXT.0070
	PISO DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10 DE 10 CM. DE ESPESOR, EN RAMPA DE ACCESO COLADO EN CUADROS, INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, REGLEADO Y ACABADO RAYADO CON BROCHA. Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	M2
	4.46
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	SE.OEXT.0080
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO REFORZADO DE 100 MM DE DIÁMETRO, TRAMO REGISTRO SANITARIO RED GENERAL- EDIFICIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EXCAVACION EN ZANJA DE 0.30 X 70 CMS MIN. CAMA DE ARENA, RELLENO A VOLTEO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,COOPLES,  PEGAMENTO, LIJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
	ML
	20.00
	
	(Importe con letra
00/100 M.N)
	     $                         -                 

	 
	TOTAL PARTIDA 9: OBRA EXTERIOR
	
	
	
	
	$                         -     

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 SUB-TOTAL 
	 $  

	
	
	
	
	
	 IVA 16 % 
	                 $      

	
	
	
	
	
	 TOTAL 
	 $   
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